Tisk čárových kódů a průkazů Knihovny Jabok

Čárové kódy

Skrip pro tisk je na serveru Debora v adresáři /d/prac/ean/orig/dx

Komentář k úpravě skriptu (viz obr):

číslo prvního kódu viz řádek v oddílu Parameters, číslo za st= znamená číslo prvního kódu (ve skriptu po něm po něm následuje # start No of label)

počet stránek viz řádek začínající max= (číslo za max= znamená počet stran), poté následuje vysvětlivka # End No of stheets

po dokončení práce poznamenat do skriptu poslední tištěný kód a nejlépe i nastavit číslo prvního kódu pro další tisk.

Vkládání etiket do tiskárny:

Pro tiskárnu Samsung scx-4200 vkládat etikety stranou určenou k potisku směrem dolů.

Etikety: 70 x 36 mm (2400 etiket na 100 listech)

Průkazy

Skript pro tisk průkazů na serveru Debora v adresáři /d/prac/ean/orig/:

pruk_az - Soubor se zdrojovým kódem (textem průkazek)

pruk_dx - skript, ve kterém se nastaví počet průkazek, první čárový kód atd.

Komentář k úpravě skriptu (viz obr):

číslo prvního kódu viz řádek v oddílu Parameters,

číslo za st= znamená číslo prvního kódu

ve skriptu po něm po něm následuje #edit – start value / numbering počet stránek viz řádek začínající max= (číslo za max= znamená počet stran),

poté následuje vysvětlivka # edit – max N

Kateg - se používalo dřív, dnes je možno ignorovat

Po dokončení práce je nutné nastavit číslo prvního kódu pro další tisk!!!

Tisk: Pro tiskárnu Samsung scx-4200 pro papír s použitou gramáží je nutné vkládat papír po jednom do ručního podavače, jinak se zasekává. Je také dobré otevřít zadní kryt tiskárny – vytištěné paíry vylézají zadem a nemusí se při tisku tolik ohýbat, a pak se tolik nekroutí.

Papír Použitá gramáž: 160, může být i 120 (když se laminuje)